**电工电子实验中心**

**实验报告**

课程名称： 微机原理与接口技术实验

实验名称： 8259 中断控制器

姓名： 陈力以 学号: 161610108

评定成绩： 审阅教师：

实验时间：

南京航空航天大学

# 实验目的要求

* 1)  学习中断控制器 8259 的工作原理。
* 2)  掌握可编程控制器 8259 的应用编程方法。

# 实验任务

用单次脉冲单元的 KK1+和 KK2+产生单次脉冲，模拟两个中断源，在 KK1+触发的中断服务 程序中显示字符“0”，在 KK2+触发的中断服务程序中显示字符“1”。

# 实验代码（写出自己补全的代码，包含适当注释）

INTR\_IVADD EQU 003CH ;INTR 对应的中断矢量地址

INTR\_OCW1 EQU 0A1H ;INTR 对应 PC 机内部 8259 的 OCW1 地址

INTR\_OCW2 EQU 0A0H ;INTR 对应 PC 机内部 8259 的 OCW2 地址

INTR\_IM EQU 0FBH ;INTR 对应的中断屏蔽字

IOY0 EQU 0E000H ;片选 IOY0 对应的端口始地址

MY8259\_ICW1 EQU IOY0+00H ;实验系统中 8259 的 ICW1 端口地址

MY8259\_ICW2 EQU IOY0+04H ;实验系统中 8259 的 ICW2 端口地址

MY8259\_ICW3 EQU IOY0+04H ;实验系统中 8259 的 ICW3 端口地址

MY8259\_ICW4 EQU IOY0+04H ;实验系统中 8259 的 ICW4 端口地址

MY8259\_OCW1 EQU IOY0+04H ;实验系统中 8259 的 OCW1 端口地址

MY8259\_OCW2 EQU IOY0+00H ;实验系统中 8259 的 OCW2 端口地址

MY8259\_OCW3 EQU IOY0+00H ;实验系统中 8259 的 OCW3 端口地址

STACK1 SEGMENT STACK

DW 256 DUP(?)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

MES DB 'Press any key to exit!',0AH,0DH,0AH,0DH,'$'

CS\_BAK DW ? ;保存 INTR 原中断处理程序入口段地址的变量

IP\_BAK DW ? ;保存 INTR 原中断处理程序入口偏移地址的变量

IM\_BAK DB ? ;保存 INTR 原中断屏蔽字的变量

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA, SS:STACK1

START: MOV AX,DATA

MOV DS, AX

MOV DX,OFFSET MES

MOV AH, 09H ;显示退出提示

INT 21H

CLI

MOV AX, 0000H

MOV ES, AX ;替换 INTR 的中断矢量

MOV DI, INTR\_IVADD ;保存 INTR 原中断处理程序入口偏移地址

MOV AX, ES:[DI]

MOV IP\_BAK,AX

MOV AX, OFFSET MYISR ;设置当前中断处理程序入口偏移地址

MOV ES:[DI],AX

ADD DI, 2

MOV AX, ES:[DI] ;保存 INTR 原中断处理程序入口段地址

MOV CS\_BAK,AX

MOV AX, SEG MYISR ;设置当前中断处理程序入口段地址

MOV ES:[DI],AX

MOV DX,INTR\_OCW1 ;设置中断屏蔽寄存器，打开 INTR 的屏蔽位

IN AL, DX ;保存 INTR 原中断屏蔽字

MOV IM\_BAK,AL

AND AL, INTR\_IM ;允许 PC 机内部 8259 的 IR2 中断

OUT DX,AL

MOV DX, MY8259\_ICW1 ;初始化实验系统中 8259 的 ICW1

MOV AL, 13H ;边沿触发、单片 8259、需要 ICW4

OUT DX,AL

MOV DX, MY8259\_ICW2

MOV AL, 08H ;初始化实验系统中 8259 的 ICW2

OUT DX,AL

MOV DX, MY8259\_ICW4 ;初始化实验系统中 8259 的 ICW4

MOV AL, 01H ;非自动结束 EOI

OUT DX,AL

MOV DX, MY8259\_OCW3 ;向 8259 的 OCW3 发送读取 IRR 命令

MOV AL, 0AH

OUT DX,AL

MOV DX, MY8259\_OCW1

MOV AL, 0FCH ;打开 IR0 和 IR1 的屏蔽位

OUT DX,AL

STI

WAIT1: MOV AH,1 ;判断是否有按键按下

INT 16H

JZ WAIT1 ;无按键则跳回继续等待，有则退出

QUIT: CLI

MOV AX, 0000H ;恢复 INTR 原中断矢量

MOV ES, AX

MOV DI, INTR\_IVADD ;恢复 INTR 原中断处理程序入口偏移地址

MOV AX, IP\_BAK

MOV ES:[DI],AX

ADD DI, 2

MOV AX, CS\_BAK ;恢复 INTR 原中断处理程序入口段地址

MOV ES:[DI],AX

MOV DX,INTR\_OCW1

MOV AL, IM\_BAK ;恢复 INTR 原中断屏蔽寄存器的屏蔽字

OUT DX,AL

STI

MOV AX, 4C00H ;返回到 DOS

INT 21H

MYISR PROC NEAR ;中断处理程序 MYISR

PUSH AX

QUERY: MOV DX,MY8259\_OCW3 ;向 8259 的 OCW3 发送读取 IRR 命令

IN AL, DX ;读出 IRR 寄存器值

AND AL, 03H

CMP AL, 01H

JE IR0ISR ;若为 IR0 请求，跳到 IR0 处理程序

JNE IR1ISR ;若为 IR1 请求，跳到 IR1 处理程序

JMP OVER

IR0ISR:MOV AL, 30H

MOV AH, 0EH

INT 10H ;IR0 处理，显示字符串 STR0

MOV AL, 20H

INT 10H

JMP OVER

IR1ISR:MOV AL, 31H

MOV AH, 0EH

INT 10H ; IR1 处理，显示字符串 STR1

MOV AL, 20H

INT 10H

JMP OVER

OVER: MOV DX,INTR\_OCW2

MOV AL, 20H

OUT DX,AL ; 向 PC 机内部 8259 发送中断结束命令

MOV AL, 20H

OUT 20H, AL

POP AX

IRET

MYISR ENDP

CODE ENDS

END START

# 探究内容（选做）

(代码及分析)

# 实验的运行数据及分析

按下开关一，屏幕显示0，按下开关二，屏幕显示1。

# 实验讨论及心得体会

（对实验过程、方案选择、设计调整、实验结果等进行讨论分析）

在连接线路的时候要进行一些检测，比如中断，连在led上看是否按下开关会闪烁，若闪烁就表明正常。要把中断程序写到入口处，进行初始化。